附件6

金川河宝塔桥断面重点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 牵头单位 | 参加单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、区域污水处理能力提升 | | | | | |
| 1 | 城北污水收集系统建宁路污水第二通道工程 | 东起中央北路箱涵南侧预留污水接收井，西至建宁路四平路路口DN2000污水主干管。污水第二通道工程新建DN1800污水重力管485m，DN1500污水压力管道2805；污水提升泵站1座，规模15万m3/d。建宁路片区新建DN400~DN600污水支管长度3030m。 | 市水务局 | 市城建集团等 | 2020.12 |
| 二、片区雨污分流建设及管养 | | | | | |
| 2 | 片区雨污分流建设 | 完成11个片区雨污分流改造，并对4个片区进行回头看整改 | 市建委 | 相关区政府等 | 2019.12 |
| 三、污水收集系统完善工程 | | | | | |
| 3 | 污水系统管网排查 | 对城北污水系统管网开展排查，管道清淤检测、物探测绘、水质取样化验，并对排查问题进行整改 | 市水务局 | 市城建集团 | 2019.12 |
| 四、沿河排口综合整治及排水设施管理 | | | | | |
| 4 | 污水提升泵站改造 | 对城北污水收集系统内泵站开展标准化改造。 | 市水务局 | 鼓楼区政府等 | 2019.12 |
| 五、水系沟通与生态补水 | | | | | |
| 5 | 污水处理厂尾水综合利用 | 开展城北污水处理厂尾水回用工程，将其出水主要指标提标至地表水IV类标准（TN除外），就近通过泵站引入西北护城河狮子山段，对金川河水系进行生态补水。 | 市水务局 | 鼓楼区政府等 | 2020.12 |
| 六、区域水环境质量提升 | | | | | |
| 6 | 河岸生态化改造 | 对金川河主流及支流河流岸线进行局部生态改造，恢复河流植被缓冲带。 | 市水务局 | 鼓楼区政府等 | 2020.12 |
| 7 | 主要支流综合整治 | 对金川河流域内主要支流开展水环境综合整治。 | 市水务局 | 鼓楼区政府、玄武区政府、栖霞区政府 | 2020.12 |